수선 규격서

사고복구탑차 자동리프트 제작 설치

(고덕, 방화, 신내, 천왕차량관리소)

2011. 1

차 량 고 도 정 비 단

제1장 일반사항

1. 적용범위

본 규격서는 서울특별시도시철도공사 고덕, 방화, 신내, 천왕차량관리소 "사고복   구 탑차 자동 리프트 제작 설치”에 대해 적용한다.

2. 계약이행 의무

계약상대자는 계약문서에 위배됨이 없이 수선 공사를 이행하여야 하며, 이   에 따른 발주자의 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 이에 따라   야 한다.

3. 책임한계 및 준수사항

가. 계약상대자는 계약상대자 본인은 물론 당해 수선을 위하여 임명·지정·       고용한 자의 해당 수선 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임을 진       다.

나.  계약상대자는 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 손해배상 등 책임을 진다.

다. 계약상대자는 발주자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는       이의제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

라.  계약상대자는 당해 계약 건에 대하여 타 업체에 하도급을 줄 수 없다.

마. 계약상대자는 계약이 체결된 당해 장비의 수선 중 계약상대자의 과실       로 발생된 고장에 대하여는 일체의 수선 책임을 진다.

바. 계약상대자는 작업 중 취득한 일체의 정보에 대하여 당해 리프트 제작 설치       이외의 다른 목적으로 사용을 금 한다.

사. 계약상대자는 작업 중 계약내용과 달리 개선된 작업방법이 있을 경우 동일성       능 이상의 개선된 방법으로 작업하여 장비가 최상의 기능을 유지하도록 조치       하여야 하며, 이 경우 내용을 발주자에게 사전 제출하여 승인을 받은 후 시       행하여야 한다.

아. 계약상대자는 ‘사’항의 경우와 같이 변경 사항에 대하여 이를 발주자에게 즉       시 통보하여야 함은 물론, 변경내용에 대한 취급 방법 교육등을 실시하여야       한다.

자. 계약상대자는 작업 전 사용자에게 통보하여 사용자의 승인 후 작업을             시행하여야 하며, 사용자의 사고복구차량 운행등 일상작업에 지장을 주지 말       야 한다. 또한 작업 진척도에 대한 발주자의 문의에 성실히 응답하여야 한        다.

차. 계약상대자는 작업장 출입 및 작업 중 공사 소유의 기기나 시설물에 손상을       입혔을 경우 이를 원상복구 하거나 배상하여야 한다.

카. 계약상대자는 구조변경 등록 및 승인을 대행하며, 그에 소요되는 비용은 계약       자의 부담으로 득하여야 한다.

4. 사용자재

작업에 사용하는 자재는 산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)품 등 양질의 물품을 사용하여야 하며 대한민국의 관련법 규정을 준수하여 사용해야 한다.

5. 사고 및 재해 방지

작업을 위한 장비, 자재 반출,입 및 수리 시에는 열차 안전운행 및 작업 중인     사용자의 안전에 최우선을 두어야 하고 사전 안전교육을 철저히 하여 안전사고    예방에 만전을 기하여야 한다.

6. 예정 작업 일정표

계약자는 계약일로부터 5일 이내 예정작업공정표를 제출하여야 한다.

7. 납품기한 : 계약일로부터 50일.

8. 하자보수

하자보수보증기간은 납품일(검수완료일)로부터 1년으로 한다.

제2장 기술사항

1. 적용범위

본 규격서는 서울특별시도시철도공사 고덕, 방화, 신내, 천왕차량관리소 “사고복     구 탑차 자동리프트 제작 설치”에 대한 필요한 사항에 대하여 적용한다.

2. 계약범위

계약상대자는 사고복구탑차를 수선하기 전 사전조사를 충분히 실시하여 계         약이행에 차질이 없도록 하여야 하며, 수리와 관련된 부대비등 제반비용은 계약     상대자가 부담한다.

계약상대자가 제작 설치해야 할 작업범위는 다음과 같다.

가. 자동리프트 설치 사양

최대 스트로크	1510mm	상승/하강 시간	15～20초 (상승/하강 속도조절 가능)
적용차종 하중	5톤
동력	24V	구동방식	유압 작동식 (수동개방기능포함)
리프트 능력	1,000㎏	개폐방법	자동
조작방법	리모콘 스위치	플레이트 치수	2220mm×1700mm×3.2t

나. 설치 조건

1) 적재함 바닥 상태 보존 및 파손방지를 위하여 적재함 바닥전체와 캡 후론

트 부분을 철판으로 용접(보강), 용접부위 그라인딩 및 청소 후 도장 처리          하여야 한다.

- 철판 재질 : SS41(3.2t이상)

- 도장 : 차량 도색과 동일

2) 양쪽의 안전고리를 견고하게 설치하여 안전장치를 체결할 수 있도록 하여          야 한다.

3) 컨트롤박스가 외부 충격에 보호될수 있도록 안전가이드를 설치하여야 한다.

4) 컨트롤 박스 버튼(상, 하) 작동시 안전 안전장치를 설치하여 유압모터 및

구조물이 파손되지 않도록 설계하여야 한다.

5) 플레이트 상판과 탑차 적재함 사이에 안전사고 방지를 위하여 20㎜ 정도

틈새가 있어야 한다.

6) 플레이트 상판과 적제함은 체인을 이용한 고정식 안전장치를 설치하여야

한다.

7) 용접 등 연결 부분은 차량과 동일 색상으로 도색을 시행하여야 한다.

다. 기타 조건

1) 자동차관리법등 관계법규에 의거 제작 및 설치하여야 한다.

3. 수리장소

연번	품 명	규 격	단위	수량	장 소	비고
1	내장탑차	사고복구용, 5톤	대	4	고덕, 방화, 신내, 천왕 차량기지 내	-

4. 검사 합격 판정

설치가 완료된 자동 리프트게이트의 합격 판정은 위 2항의 조건을 충족하고 기능이 정상 동작하며 법적절차인 구조변경 등록 및 승인을 완료하고 5항의 제출서류를 제출하였을 때 합격으로 판정한다.

5. 제출서류

가. 수선 전

계약상대자는 계약완료 후 5일 이내에 “예정작업공정표”, “설계도면” 및 “부품목      록표”를 제출 하여야한다.

나. 수선 완료 후

1) 계약상대자는 수선부위에 대한 세부 수선내역서를 제출 하여야 한다.

2) 계약상대자는 구조변경 등록 및 승인 완료와 관련된 제반 서류(변경승인서, 변경        작업완료증명서, 검사증명서등)를 제출 하여야 한다.

3) 수선 전, 후 관련 자재에 대한 사진과 작업공정 중의 사진, 수선완료 후의 사진        을 촬영하여 제출하여야 한다(디지털 파일로 제출 가능).

4) 기타 필요하다고 인정되는 성과물

다. 제출되는 모든 서류는 각각 3부씩 제출하여야 한다.

제3장 안전관리

1. 현장작업 책임자의 의무

가. 현장작업 책임자는 작업현장에서 현장작업 요원이 안전하게 작업할 수            있도록 지휘, 감독하여야 한다.

나. 현장작업 책임자는 매 작업 전에 해당 작업에 대한 안전을 위하여 다음           사항을 주지시켜야 한다.

1) 작업의 목적과 범위

2) 각 작업원의 담당 직무

3) 작업의 시행순서와 방법

4) 작업의 곤란성과 위험성에 대한 조치 등

다. 현장작업 책임자는 매 작업 전에 현장요원의 복장, 개인안전장구 및 작           업 공기구에 대한 사전점검을 철저히 하고 작업에 임하도록 하여야 한다.

라. 중량물은 지휘자를 선정 균형을 유지하여 안전하게 운반하여야 하며 안전수칙

미준수로 인한 제3자 및 시설물에 끼친 손해와 계약자의 귀책으로 인해 발생     된 제반 안전사고에 대하여는 계약 상대자가 손해 배상은 물론 민,형사상 책임을 진다.

2. 작업장 근접제한 통제

현장작업 책임자는 안전 및 보안 유지를 위하여, 작업장에 관련자 외의      사람이 근접 출입하지 않도록 통제하여야 한다.

3. 안전한 작업환경 조성

현장작업 책임자는 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수     하여야 한다.

가. 작업개시 전 작업장 안전에 대한 교육 실시

나. 개인보호구 착용여부 확인

다. 취중인 자 또는 허약자 작업 금지

라. 응급처치용 구급품의 확보

마. 현장 정리정돈

4. 현장 청소 및 폐기물 제거

작업구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없도록 유지하고, 현장은 깨끗하

고 청결한 상태를 유지해야 한다.

첨부 : 구조변경도면(개략도) 1부.

구조변경도면(개략도)

구조변경 후